[image: ]MU-ELJ-54_1.sz.melléklet_v2
E-mail: info@fgsz.hu
Web: www.fgsz.hu
Telefon: +36-84-505-999
Fax: +36-84-505-592
H-8600 Siófok, Tanácsház u. 5.
8601 Siófok, Pf. 102.
FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HR és Társasági Szolgáltatások
Egészségvédelem és Biztonságtechnika

 

Munkaárkok, munkagödrök használatbavétel előtti műszaki és munkavédelmi szempontú vizsgálata

Kivitelező neve:……………………………………………………………………………………………………………………..
Kivitelező Felelős Műszaki Vezetőjének neve:……………………………………………………………………….
Helyszín:………………………………………………………………………………………………………………………………….
Munkaárok/munkagödör jellemző méretei: 
hosszúság: ……..….m,  szélesség: …..……m, mélység: …..…...m
	Vizsgálati szempont
	igen
	nem
	nem alkalmazható

	1. Tervköteles a kivitelezés?
	
	
	

	1.1. Ha igen, akkor terv szerint készült a munkagödör?
	
	
	

	2. Talajmechanikai vizsgálat volt-e?
	
	
	

	3. A munkagödör szakadólapját éri-e statikus, vagy dinamikus terhelés?
	
	
	

	3.1. Ha igen, akkor a terhek felvételére terv (biztonsági számítás) szerinti kialakítással készült?
	
	
	

	4. Minimálisan 50 cm széles padka kialakításra került?
	
	
	

	5. A tervben előírt, de minimálisan 80 cm talpárokszélesség biztosított?
	
	
	

	6. Átjáró kialakításra került?
	
	
	

	6.1. Az átjáró megfelelő stabilitású?
	
	
	

	6.2. Az átjáró megfelelő szélességű?
	
	
	

	6.3. Ha igen, akkor a védőkorlát megépítésre került?
	
	
	

	6.4. Az átjárót összeépítették a dúckeret elemeivel?
	
	
	

	7. Beomlás elleni védelem kialakításra került?
	
	
	

	7.1. Rézsűvel történt?
	
	
	

	7.1.1. A rézsű a terv szerinti kialakítású?
	
	
	

	7.2. Dúcolás lett kialakítva?
	
	
	

	7.2.1. A dúcolat terv szerinti kialakítású?
	
	
	

	7.3. Szádfalazásos védelem történt?
	
	
	

	7.3.1. A szádolás terv szerinti kialakítású?
	
	
	

	8. Közlekedés, menekülés lehetőségének kialakítása biztonságos?
	
	
	

	8.1. A menekülés feljáróval van biztosítva?
	
	
	

	8.2. A menekülés lépcsővel van biztosítva?
	
	
	

	8.3. A menekülés létrával van biztosítva?
	
	
	

	8.4. 3 m-nél mélyebb árok esetén biztosított a menekülés mindkét irányban (két ellentétes oldalról)?
	
	
	

	9. Beesés elleni védelem megfelelően van kialakítva?
	
	
	

	10. Munkagödör esetén ki van építve 0,25 m és 1,25 m közötti mélység esetén a jelzőkorlát (megfelelő távolságra), 1,25 m mélységet meghaladóan a védőkorlát?
	
	
	

	10.1.  A védőkorlát min. 1 m-re lett kialakítva a munkagödör szélétől? 
	
	
	

	11. Vonalas létesítmény esetén belterületen történik a munkavégzés?
	
	
	

	11.1. Ha igen, akkor 0,25 m és 1,25 m közötti mélység esetén ki van építve a jelzőkorlát?
	
	
	

	11.2.  Ha igen, akkor 1,25 m mélységet meghaladó esetben ki van építve a védőkorlát?
	
	
	

	11.2.1. Védőkorlát az oldalnyomásnak ellenáll, stabil?
	
	
	

	12. Vonalas létesítmény esetén külterületen ki van építve 0,25 m mélységet meghaladóan a jelzőkorlát?
	
	
	

	13. A munkaárok/gödör víztelenítése szükséges?
	
	
	

	13.1. Ha igen, akkor biztonságos vízlevezetés megoldott?
	
	
	

	13.2. A munkatér vízmentes?
	
	
	

	14. A vizsgált munkaárok/ munkagödör biztonságos a munkavégzéshez?
	
	
	

	
A munkaárkot/gödröt a mai napon ……….. év ………hó ……….nap megvizsgáltam, ami alapján az egészségre nem ártalmas, biztonságos munkavégzésre:


alkalmas / nem alkalmas(*)

(* a megfelelő rész aláhúzandó)


	
A munkaárok/munkagödör használatbavételét engedélyezem.

Dátum:…………………………………………………….

Felelős Műszaki Vezető vagy megbízottja (Név/aláírás): 




……………………………………………………………………………………………………………..

Megbízással történő használatbavétel esetén az írásos megbízást is mellékelni kell. FVM esetén nem értelmezhető.







Kitöltési útmutató a 
„Munkaárkok, munkagödrök használatbavétel előtti műszaki és munkavédelmi szempontú vizsgálata” című dokumentumhoz

Fő szabály a munkagödör/munkaárok esetében, hogy a kiviteli terv, a jogszabály, valamint FGSZ Zrt. előírásainak megfelelő kialakítás a kivitelező felelőssége.
[bookmark: _Hlk231909056]A vizsgálatot minden olyan munkaárok, munkagödör kialakítása után, de még a munkakezdés megkezdése előtt, valamint a vonatkozó körülmények megváltozásakor el kell végezni, amely mélysége meghaladja az 1 métert és abban munkavállalók tartózkodhatnak, kivéve ha 
· haváriának minősített esemény miatt készül a munkagödör/munkaárok,
· az árok kutató árok, mely talpmélysége nem haladja meg a 2 m-t, vagy az maximum 5 munkanapon belül visszatöltésre kerül,
· hírközlő kábelfektetés a feladat, vagy
· új nyomvonalú vezeték építése zajlik, és a nyomvonal előkészítése során csak gépi földmunka történik. 
A vezetéképítési folyamat azon pontjától, amikor megkezdődik a munkavégzés a munkagödörben (pl. előhegesztett vezetékszakaszok behelyezése történik, geodéziai munkálatok vagy a vezeték élőre kötése esetében) a használatbavételi eljárás lefolytatása szükséges. 
A munkavédelmi szempontú vizsgálatot és a használatbavételt a kivitelező írásban kijelölt, megfelelő kompetenciákkal rendelkező képviselője végezheti. A munkaárokban a munkavégzés, csak jelen dokumentum kitöltését követően csak abban az esetben lehetséges, amennyiben nem kerül semmilyen hiányosság megállapításra.
A munkaárok/munkagödör biztonságos kialakításának megvalósítását az FGSZ illetékes szakemberei rendszeresen ellenőrzik a munkavégzés során. Ha nem megfelelőséget tapasztalnak akkor jelzik a helyszíni munkairányítónak, és a munkaárok/munkagödör biztonságos kialakításáig a munkavégzést felfüggeszthetik.
A jegyzőkönyv kitöltésére vonatkozó előírások:
· A munkaterületen kialakított valamennyi munkagödörre vonatkozóan el kell végezni a munkavédelmi szempontú vizsgálatot, külön-külön kell dokumentálni.
· Abban az esetben, ha a kivitelezés időszakában olyan időjárási körülmény alakul ki vagy olyan egyéb változás alakul ki (pl. talajvíz megjelenése), amely hatással lehetett a munkagödör állagára, akkor újra el kell végezni a munkavédelmi szempontú vizsgálatot a munkavégzést megelőzően.
· [bookmark: _Hlk231909136]Jelzőkorlát lehet oszlopra erősített műanyag vagy fém lánc, sárga-fekete csíkos jelző szalag, amely legalább 10 cm széles anyagból legyen és ellenálljon a szélterhelésnek a rögzítés és az anyag, A jelzőszalagot 1 m magasságban kell kifeszíteni. 



· Ha munkagödör kialakításában változás szükséges, pl. hosszabbítani, szélesíteni vagy mélyíteni kell, akkor a vizsgálatot újra le kell folytatni.
· Ha munkagödörben való munkavégzés szünetel 1 hétig, akkor is újra le kell folytatni a kivitelezőnek a vizsgálatot.
· A vizsgálati szempontok esetén a feltett eldöntendő kérdésekre vonatkozóan igen, nem vagy nem alkalmazható válaszok megadása lehetséges.
· 9. kérdéshez: beesés elleni védelmet a munka során és utána is fenn kell tartani, kivéve a kialakított fel -és lejárókon. 
· A kitöltött és aláírt munkakárok/munkagödör jegyzőkönyveket meg kell küldeni az EBK@FGSZ.hu e-mail címre.
A kitöltött és aláírt munkakárok/munkagödör jegyzőkönyveket a munkaterületen kell tartani papíron vagy elektronikus formában.
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